



	OAP3 configuration ：
		OPA3 模式		：OPA
		OAP3 N端			：N端接VINN
		OPA1 放大增益 		：无
		非反向输入端		：不连接
		P端偏置			：无
		OAP 输出至IO		：使能

	ADC1 configuration ：
		ADC1 模式		：single 
		ADC1 序列长度		：1
		ADC1 扫描模式		：禁止
		采样通道：		： channel17  （OPA3内部输出）	


	OPA3工作于OPA MODE。 ADC1对OPA3的输出电压进行采样转换。