I2C1-Master  发送  0x10,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1A

        one board      another board
            I2C1                   I2C1
SCL:      PD5       <-->     PD5
SDA:     PD4       <-->     PD4

若收发相等 PC0 两个方波；
若收发不相等PC1两个方波；


注意: 先复位从机再复位主机。

按键配置: 主机和从机的PD0配置为输入下拉，外部接默认下拉低电平的按键。