USART1接受字符 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34。

USART1在串口接收中断中接收数据，若接收到字符0x30 0x31 0x32 0x33 0x34，PA5翻转。

USART2配置：  PA1  -> UART1_TX
	        PA0  -> UART1_RX
                        波特率=19200，数据位=8 ，校验位=no， 停止位=1

注意：EN引脚拉高，主从机共地。