将NRST转为PA2，PA2每隔1ms，toggle

NRST转为PA2过程：
1.先判断FLASH_OPTR_nRST_MODE位是否置起，若没有置起则在else执行正常操作，若置起则执行NRST转PA2操作
2.解CRKEY和OPTKEY
3.将FLASH_OPTR_nRST_MODE位清零
4.OPT start将值写入info区
5.等待写值结束
6.OBL_LAUNCH置1，force选项字节加载

NRST转PA2的注意事项：
1.PA0和PA1 GPIO mode要保持default（即模拟）
2.下载器要与JLINK处的PA2断开，否则下载口会将PA2拉住