



	OAP1 configuration ：
		OPA1 模式		： FOLLOW
		OPA1 放大增益 		： 无

	ADC1 configuration ：
		ADC1 模式		：single 
		ADC1 序列长度		：1
		ADC1 扫描模式		：禁止
		采样通道：		：OPA1（channel15）	


	OPA1工作于电压跟随模式，ADC1对OPA1的输出电压进行采样转换。