RX32H610：I2C1-Master  向eeprom 地址0x0000 发送9个字节  0x10,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19
RX32H610：I2C1-Master  从eeprom 地址0x0000 读取9个字节  0x10,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19

        RX32H610                  eeprom
            I2C1                          I2C
SCL:      PD5       <-->     eeprom_SCL
SDA:     PD4       <-->     eeprom_SDA

若收发相等 PC0 两个方波；
若收发不相等PC1两个方波；

按键配置: 主机和从机的PD0配置为输入下拉，外部接默认下拉低电平的按键。