


	ADC1 configuration ：
		ADC时钟  			:  60.8MHz
		触发方式			：TIM8 TRGO
		ADC1 扫描模式		：禁止
		采样通道：		：channel 2/3/6/7	
		采样时间：		：2.5T
	           	ADC1 模式		：single
		ADC1 序列长度		：4
		
	
	此范例中，对ADC1注入组进行间断模式转换，注入组序列长度为4，采样通道分别为Channel_2（rank1）、Channel_3（rank2）、Channel_6（rank3）、Channel_7（rank4）。触发方式采用 TIM8 TRGO 。注入组间断模式使能，四个通道分别由TIM8 的上升沿触发逐个转换。且 JEOC 中断开启，JEOC 标志会在第一个子序列转换结束时被置起（scan mode 使能）。中断服务函数清除 JEOC 标志，并且将rank1 - rank4的抓换结果赋值到 DataArray[ ] 的数组中，数组长度设定为64。循环判定数组数据是否已满，关闭定时器计数使能。将数组DataArray[ ]所有数据打印。 







	